1. ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ

ГОСТ 2292-88

1. ЗАДАЧА

Определить объём лесоматериалов (*q*)длиной 2м (лиственница) в плотной мере в беспрокладочном штабеле нормальной кладки по ГОСТ 2292-88:

* Длина штабеля(*l*) – 11метр
* Высота штабеля(*h*) – 1,85 ; 2,5; 2,9; 2,8; 2,9; 3,0; 2,8; 2,9; 2,8; 2,8; 2,0;1,7