1. ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ

ОСТ 13-43-79

1. ЗАДАЧА

У отправителя требуется определить объём хвойного баланса длиной 4м с диапазоном толщин 6-18 см, погруженного в три штабеля на платформу. Штабеля погружены с «шапкой» на полу платформы под штабелями уложены по две прокладки толщиной по 0,05м. Между первой и второй пачками основного штабеля №1и №3 уложены прокладки разной толщины: 0,1 и 0,05 м, штабеля №2 одинаковые прокладки толщиной 0,08м. Толщина прокладок уложенных под шапками одинаковая и равна 0,05м.

Замеренные в середине длин штабелей высоты от верхних брёвен до пола платформы H1 =3,70 м; H2 =3,60 м; H3 =3,80 м.

После выгрузки на полу платформы остался мусор толщиной с одного конца платформы - 0,1 м , с другого - 0,30 м