1. ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ

ГОСТ 2292-88

1. ЗАДАЧА

У получателя требуется определить объём хвойного пиловочника длиной 6м с диапазоном толщин 14-28 см, погруженного в два штабеля в полувагон. Штабеля погружены с «шапкой» штабеля уложены подкладки толщиной 0,05м, один конец первого штабеля уложен на порожек. Под «шапками» уложены подкладки разной толщины: 0,08 и 0,06 м.

Замеренные в середине длин штабелей высоты от верхних брёвен до пола платформы H1 =3,50 м; H2 =3,52 м.

Определить объём и заполнить спецификацию по ОСТ-13-43-79